Eric820 动作时序：

可控硅产生20ms 接地。

主机判断到接地产生

主机向CAN从机发送接地发生信号，从机向主机 发送支线电流。

5ms~10ms后输出一个地接相的真空开关的 合信号（检测所有的三相真空开关状态为分），7.6s 后真空开关分 9.6s 后再次检测接地故障，如果有 故障，再次合相应相的真空开关。